PRO.056.25.2016 Opole, dnia 06-09-2016 r.

**ZAPYTANIE O CENĘ**

**nie podlegające przepisom ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy ze względu na wartość zamówienia**

**Przedmiot zamówienia:**

Dostawa oraz montaż 9 szt. CITYLIGHT-ów, w postaci dwustronnych podświetlanych tablic ogłoszeniowych, umieszczanych w najbardziej uczęszczanych miejscach miast Opola, w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, oraz przyłącza elektryczne po stronie zamawiającego.

Wykonawca dostarczy oraz zamontuje w 9 wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w Opolu CITYLIGHT-y o kształcie zbliżonym do przedstawionego poniżej:



Parametry techniczne CITYLIGHTA:

1. CITYLIGHT dwustronny (taki sam po obu stronach) podświetlany obustronnie.
2. Wymiary pola ekspozycyjnego: 1800x1200 mm.
3. Zasilanie: ~230V AC, 50 Hz.
4. Podświetlenie LED.
5. Stopień ochrony: IP 64. (odporny na działania atmosferyczne).
6. CITYLIGHT odporny na akty wandalizmu.
7. Trwałość oświetlenia: > 50000 godz.
8. Maksymalne wymiary: 2500x1500 mm
9. Zakres temperatury pracy - 30° +50°C
10. Nieskomplikowany sposób wymiany plakatów ekspozycyjnych, odpowiednio zabezpieczone przed wyjęciem ich przez osoby postronne.
11. Gwarancja 12 miesięcy.

Prosimy o podanie ceny netto i ceny brutto zgodnie z poniższą tabelką:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa** | **Cena NETTO** | **Cena BRUTTO** | **Ilość** | **SUMA** |
| 1 | CITYLIGHT |  |  | 9 |  |
| RAZEM |  |

**Termin składania ofert :**

do 12 września 2016 r. (włącznie) na adres poczty elektronicznej bp@um.opole.pl

**Termin wykonania (dostarczenia) przedmiotu zapytania :**

do 31 października 2016 r.

**Szczegółowe informacje ws. zapytania o cenę :**

Dostępne są w Wydziale Promocji, kontakt - tel. 77 44 61 043, lub na adres poczty elektronicznej bp@um.opole.pl . Ogłoszenie dostępne na stronie [www.bip.um.opole.pl](http://www.bip.um.opole.pl/)

**Kryteria oceny i wyboru oferty :**

cena przy zachowaniu wskazanych powyżej parametrów technicznych.